▶ D . T . D 시스템 교체 전후 비교

교 체 전	교 체 후
1.저장고내의 온도의 분포도가 불 균일 하 여 저장성에 항상 불만족스럽고 입고 시 걱정이 태산이었다.	1.D.T.D와 같이 설치한 유니트 쿨러는 냉 풍의 전달이 잘되어 그런지 온도의 분포 가 예전과 확연히 차이가 있고 저장고의 상태가 좋아 졌다.
2. 잦은 제상으로 인하여 한겨울에도 기계 가 가동되고 온도의 변화폭이 커 대단 히 불만스럽고 전기료도 많이 나온 느 낌 이었다.	2. D.T.D로 바꾸고는 불필요한 제상이 안 되어 기계가동도 적어지고 온도 변화도 적어졌으며 전기료도 거의 예전의 1/3 정도밖에 나오지 않았다.
3. 보관품을 입고시키고 항상 감량이 많아 저장고의 바닥에 물을 뿌리는 등 관리 에 애로가 많았다.	3.예전과 달리 바닥 에 물을 뿌리지 않았는 데도 습도의 조건이 예전보다 더 낳아졌 음을 느낄 수 있었다.
4.겨울에는 저장고의 온도가 내려가 배가 얼지나 않을까 하여 문열고 점검을 하려 해도 부담이 갔다	4.DTD로 교체후에는 자동으로 가온이 되어 한 겨울에도 안심이 되어 참으로 편했다.

▶시스템 교체후 성과

저장기간 : 매년 10월 중순에서 2월 초까지 약 100일정도 20kg1200             상자를 저장 하고 감량과 보관 상태를 파악하기 위해                 20kg 들이 콘티 박스를 항상 비슷한 위치에 7곳을 선정하             여 저장하고 출고 시 상태와 감량을 측정한 결과

교 체 전	교 체 후
측정 값 ; 0.8 ~ 1.0kg 감량 평균 ; 0.9kg 감량 이면 1200상자 × 0.9kg = 1080kg 감량 ; 1080kg 정도로 해년마다 측 정됨	측정 값 ; 0.2 ~ 0.4kg 감량 평균 ; 0.3kg 감량 이면 1200상자 × 0.3kg = 360kg 감량 ; 360kg 밖에 감량이 나지 않고 보관 품질도 너무나 양호하였음
	결과; 1080kg/ 360kg으로 약3배의 감량이 절감되었음을 알 수 있었음

(2010년 장호원 배농장의 사례; 저장고 20평 이고 TD 5도를 맟추어 쿨러를

선정 하고 D.T.D 시스템을 접목 하여 설비를 보완한 결과임 )