발명 특허(조립식 열교환기) 친환경 증발기(유니트 쿨러)

데스코전자에서 국내의 기존 증발기의 단점을 보완 하고 타사와의 용량 대비 전열 면적을 극대화 시킨 고효율 적이고 친 환경 적인 유니트 쿨러를 새로이 개발 완료 하고 특허및 의장 등록을 마치고 본격 출하를 시작하였다.

타사와 차별성

1. 전면 카바를 고밀도 프라스틱 난연 재질로 제작하였다.

1)가볍고 경량화 되었다.

2)휀의 풍량을 100% 발휘 할 수 있게 그릴을 돌출시켜 풍량의 폐쇠 회      로를 개선하였으며 풍속의 직진도를 향상 시켜 원거리로 풍량을 전달        시켜 고내온도의 불 균형화를 최소화 시켰다.

3)프라스틱의 온화한 질감으로 외형의 콤펙트함을 추구 하고 부식을 원       천적으로 차단하였다.

4)자동 제상 인식 씨스탬과(D.T.D)호환되도록 제작하여 시공시 별도의        성형 작업이 필요 없다.

5)휀의 풍속량의 증대로 전열 효율을 향상시켰으며, 짧은 가동시간으로

전기료 절감과 고내의 온도 불균형을 최소화 한다.

6)히타 과열 온도 조절기를 자동으로 바꾸어 내장 처리 하여 외장이 정       돈되어 깔끔하다.(과열 온도 조절기)

7)전선 연결 박스가 내부에 있어 외장이 깨끗하다.

8)부품의 교체가 유니트화 되어 있어 사후 관리의 편리성을 추구 하여        관리 비용 최소화를 기하였다.

9) 제상 히타의 잦은 고장을 줄이기 위해 특별히 설계되고, 발열 부위의         조정으로 제상기능이 쿨러 전체에 골고루 미치게 설치하여, 항상 청         결한 환경을 제공 한다. (특히 양사이드의 공간도 제상이 되도록함)

10)타사의 알루미늄제질의 드레인 판을 스탠레스 판으로 성형 제작 하여       외관이 미려하고 청결 성을 강조 하였다.

11)드레인 배출구의 형상을 물 빠짐이 좋게 45도 각도로 성형 사출 하여        어느 방향으로의 설치도 용이 하게 하였으며 설비 시공자의 오시공을       원천 방지케 하였다.

위와 같은 장점을 최대한 발휘 할 수 있도록 대리점 망으로 공급 하는 것을 원칙으로 하였으며 값싸고 질 좋은 제품을 소비자께 직접 경험 할 수 있는 기회를 제공하며 특히 해썹(위해 요소 중점 관리 사업장)의 특성에 맞게 개발 출시하게 되었음으로 많은 사랑과 애정으로 지켜 봐 주시기 바랍니다.